|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:****Před několika lety jsem vyměnil původní žlaby za nové plastové žlaby podobné velikosti. Spoje na těchto okapech začaly prosakovat a ačkoli jsem se snažil, jak jsem mohl, nedokázal jsem zastavit prosakování. Byl by tento výrobek vhodný k zabránění úniku. Děkuju.** |
|  | Odpověď: Za předpokladu, že žlaby jsou z PVC, čisté, suché, zdravé a žádné praskliny nejsou větší než 2 mm, můžeme pro tuto aplikaci doporučit Rust-Oleum Fillcoat Fibers . |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:****Jak dlouho vydrží tento produkt po aplikaci na plochou střechu?** |
|  | Odpověď: Předpokládáme 5 až 10 let, je to závislé na kvalitě přípravy povrchu a správné aplikaci, jak je podrobně uvedeno v technickém listu. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:****Utěsnil by váš výrobek prasklinu na olověném podkladu?** |
|  | Odpověď: Za předpokladu, že je povrch čistý, mohou vlákna Rust-Oleum Fillcoat Fibers překlenout trhliny široké až 2 mm a jsou vhodné i pro olovo. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:****Ahoj, mohl bych to použít k přetírání a utěsnění malých trhlin v cementovaných komínových spárách? dík** |
|  | Odpověď: Holý beton / cement by před aplikací Rust-Oleum Fillcoat Fibers musel nejprve napenetrován pomocí Rust-Oleum Primer 44 HS. Pokud máte k opravě jen několik trhlin, může být místo toho použit Rust-Oleum Elastofill. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:****Je produkt Fillcoat Fibers vhodný pro žlaby z pozinkované oceli?** |
|  | Odpověď: Ano, pokud je pozinkovaná ocel konstrukčně v dobrém stavu, není zrezlá, byla důkladně odmaštěna a v místě aplikace nátěru je suchá a čistá. Doporučujeme nejprve použít Rust-Oleum Fillcoat bez skelného vlákna jako základní nátěr na podporu adheze. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:****Můžu to použít na praskliny na střeše z laminátu?** |
|  | Odpověď: Ano. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Otázka:** **Můžete potvrdit, že tento produkt bude vodotěsný na eternitové garážové střeše a jak se nanáší.** |
|  | Odpověď:Produkty [Rust-Oleum](https://www.rawlinspaints.com/home/roof-paints/emergency-roof-repairs/652-rust-oleum-mathys-fillcoat-fibres.html)[Fillcoat](https://www.rawlinspaints.com/home/roof-paints/flat-roof-paints/555-rust-oleum-mathys-fillcoat.html) a Rust-Oleum Fillcoat Fibers lze použít na eternit, ale musí být nejprve opatřen základním nátěrem Rust-Oleum Primer 44 HS. Povrch by měl být důkladně očištěn a opláchnut vhodným přípravkem. |